# Installation des serveurs physiques

Installation

## Matériel

1. Montez toutes les pièces et contrôlez le bon fonctionnement
2. Mettez à jour tous les firmware avec le dernier CD d'HP "Firmware Maintenance" ainsi que la dernière version pour le BIOS
3. Configurez l'iLO
   1. Changez le mot de passe du compte "Administrator"
   2. Activez les codes de licences supplémentaires si nécessaire
   3. Désactivez le DHCP et inscrivez une adresse IP dédiée
   4. Configurez les serveurs DNS (passerelle)
   5. Définissez le nom du serveur (Server Name et iLO 2 Subsystem Name)
4. Configurez le BIOS
   1. Désactiver le Network Boot
   2. Changez le mode de régulation de la puissance en "OS Control Mode" si c'est un hôte VMware
   3. Augmentez la priorité de la SmartArray en niveau 2 (après le CD-ROM)
   4. Réglez l'heure et la date du serveur
   5. Désactivez le Wake-On LAN
   6. Définissez le mot de passe du BIOS
5. Construisez le RAID selon les besoins